### 1. EXPERIMENT-01

型号：Tenda N300

SSID：EXPERIMENT-01

物理地址(MAC)：D8:32:14:83:39:50

网络频带：2.4GHz

输入：9V-0.6A

### 2. EXPERIMENT-02

型号：Tenda N318

SSID：EXPERIMENT-02

物理地址(MAC)：C8:3A:35:47:D1:00

网络频带：2.4GHz

输入：9V-0.6A

### 3. EXPERIMENT-03

型号：MERCURY ME300R

SSID：EXPERIMENT-03

物理地址(MAC)：6C:59:40:AC:36:1E

网络频带：2.4GHz

输入：5V-0.6A

### 4. EXPERIMENT-04

型号：TP-LINK TL-WR842N

SSID：EXPERIMENT-04

物理地址(MAC)：D0:C7:C0:B4:0C:08

网络频带：2.4GHz

输入：9V-0.6A